**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Φ2)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| Α/TIM | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ |
| 2.1 | 2.1 ΣΤΡΩΜΑ  2.1 Ανατομικό στρώμα με ανεξάρτητα ελατήρια τύπου Pocket Springs, διαστάσεων [0,95ΠΛ Χ 1,93Μ Χ 0,27Y με ποσοστό απόκλισης (+-7%)] με αντιμικροβιακή και αντιβακτηριακή επεξεργασία.  Περιφέρεια από ατσάλι (Λάμα)  Φύλλο αφρώδες υλικού 2,5 cm (Foam)  Βάτα λευκή από 100% βαμβάκι κατάλληλα επεξεργασμένο ώστε να παρέχει αντιμικροβιακή προστασία και να συμβάλει στην φυσική ελαστικότητα του σώματος.  Το εξωτερικό κάλλυμα θα είναι βαμβακερό επιλογής της υπηρεσίας καπιτωναρισμένο με υποαλλεργικη βάτα 200gr/m2 συν μισό εκατοστό (0,5cm) αφρώδες υλικό. Θα έχει και φερμουάρ.  Θα είναι εφοδιασμένο επίσης με δύο χειρολαβές μεταφοράς και με τουλάχιστον 4 διόδους εξαερισμού για εσωτερική αναπνοή του στρώματος.  Ο ανάδοχος οφείλει να μετρήσει τα κρεβάτια για να καθοριστούν οι ακριβείς διαστάσεις των στρωμάτων. Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  |  |

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα υπογραφή)